Flash disk zfromátujte na formát FAT32, pojmenujte jmenovku svazku.

1. Vypnete prijimac ze site
2. vlozte USB flash disk se souborem sky_usb.bin
3. zmacknete horni tlacitkon na kolecku na prednim panelu
4. zapnete prijimac do site a neustale drzte tlacitko po dobu jeste cca 10 vterin, pote se SW zacne nahravat. Nechte pracovat a prijimac nevypinejte !! hrozi poskozeni prijimace.
