postup nahrati sw. 

vsechny soubory je nutno vkladat do slozky s nazvem IR_UPGRADE_X0A a to postupne a samostatne:

slozka "1"
IR_ERASE
MAN.K01
DEV.KO1
pak soubor se sw s nejvetsi velikosti

po te slozka "2"
IR_ERASE
MAN.K01
CUS.K01
pak opet soubor se sw. - prijimac se musi nechat sam restartovat

po nahrati je potreba nahrat konecny sw verze 1.16.
