Adresář Winix rozbalte na zdrojový disk "C", výsledná cesta bude C:\Winix\

1. Spustíme program WinixTest
2. Stiskem tlačítka "temu.exe open" potvrdíme spuštění temu.exe ve stejné složce
3. Nastavíme příslušný COM PORT
4. V levé spodní části máme bílou plochu
5. Pravým tlačítkem myši "klikneme" do bílého prostoru
6. Zobrazí se nám nabídka, kde vybereme INSERT
7. Vybereme software v následujícím pořadí
	- bbcb.bin
	- Skylink_ManKey.dnl
	- Skylink_CusKey.dnl
	- Skylink_28_15_111104.sdl
8. Zaškrtneme poličko u bbcb a Skylink_ManKey
9. Vybereme u položky Command - Irdeto Factory Program
10. Odpojíme reciever od napájení a propojíme zařízení s PC kříženým RS232
11.Klikneme na tlačítko START a zapojíme zařízení do napájení
12.Během pár vteřin se nám na obrazovce zobvrazí hlášení Error: 0x80000c01
13.Odpojíme zařízení od napájení
14.Poté v programu odznačíme výše zmíněné a nově označíme Skylink_CusKey
15.U položky Command vybereme: File Download 
16.Spustíme upload tlačítkem START a připojíme k zařízení napájení
17.Po proběhnutí se opět zobrazí Error: 0x80000c01
18.Odpojíme zařízení od napájení
19.Odznačíme výše zmíněné a nově označíme Skylink_28_15_111104.sdl
20.stiskneme start a připojíme zařízení k napájení
21.tento prosces může trvat více jak 10 minut
22.Po uploadu se zařízení restartuje a spustí prvotní instalaci

Pokud by v průběhu nahrávání došlo k hlášení jiné chyby, je nutné všechny kroky opakovat od začátku.