Postup nahrani je nasledujici: 

Oba dva soubory, co jsou v priloze vlozit na prázdný flash-disk naformátovaný v systému FAT32

Vložte flash-disk do vypnutého přijímače

Stisknete sipku nahoru (channel up) na prednim panelu a drzte ji. 

Zapnoute prijimac do zasuvky.

Objeví se tabulka o stavu nahrávání, jakmile začne nahrávání, můžete tlačítko pustit.

Po skončení nahrávání se prijimac sam restartuje.

Jakmile přijímač nabootuje do menu, provedte tovární nastavení.